**Příloha č. 2: Plnění požadovaných technických parametrů**

|  |  |
| --- | --- |
| Název zakázky | Zkracovací pila včetně příslušenství |
| Druh zakázky | Dodávka |
| Místo plnění zakázky | TP EUROokna s.r.o., 75606 Velké Karlovice - Malé Karlovice 1066 |

Název dodavatele (vč. právní formy):

Sídlo / místo podnikání:

IČ:

DIČ:

Uchazeč vyplní níže uvedené tabulky údaji platnými ke dni podání nabídky.

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadované technické parametry** | **Splňuje / hodnota** |
| **1) Zkracovací pila** |
| Zpracovatelné rozměry dřeva |
| Maximální vstupní délka dílce | Minimálně 6,3 m |  |
| Šířka v rozsahu | Minimálně 50 – 250 mm |  |
| Tloušťka v rozsahu | Minimálně 15 – 100 mm |  |
| Jmenovité průřezy (bez zakřivení desky) | Minimální 50 x 15 mm |  |
| Maximální 250 x 100 mm |  |
| Minimální konečná délka | Maximálně 15 mm |  |
| Pojezdová rychlost posouvače plynule regulovatelná v rozsahu | Minimálně 1 –50 m/min |  |
| Přesnost polohování | Minimálně +/- 0,5 mm |  |
| Výkon motoru pily | Minimálně 13 kW |  |
| Výkon motoru posouvače | Minimálně 5 kW |  |
| Příčné řetězové zavážení | ano ne |
| Automatické vyřezání vad dřeva a řezání fixních délek | ano ne |
| Boční zavaděč | ano ne |
| Boční přítlačný válec na výstupu | ano ne |
| Odpadová klapka na výstupní kolejnici | ano ne |
| Aktivní předávání dobrého řeziva na výstupu překlopením | ano ne |
| Označování řezaných délek inkoustovou tiskárnou | ano ne |
| Výstupní příčný transportní pás | ano ne |
| Ovládací panel  | ano ne |
| USB přípojka | ano ne |
| Vzdálená údržba | ano ne |
| Kompatibilita s konstrukčním programem KLAES 7.0 a vyšší | ano ne |
| **2) Stroj pro nastřelování kolíků** |
| Průměr kolíků | 8 mm |  |
| Délka kolíků v rozmezí | 50 – 60 mm |  |
| Nastavitelný přesah vyčnívání kolíku v rozsahu | Minimálně 35 – 50 mm |  |
| Zásobník lepidla | Minimálně 25 kg |  |
| Tlak lepidla nastavitelný v rozsahu | Minimálně 16 – 30 barů |  |
| Elektronický vibrační dopravník pro přivádění kolíků | ano ne |
| Automatická kontrola délky a průměru kolíků | ano ne |
| Automatické řízení s možností volby na lepení nebo lepení s nastřelováním | ano ne |
| Přidržovací rameno pro pistoli s vyvažováním | ano ne |
| **3) Systém vysokotlakého zvlhčování vzduchu** |
| Požadovaná vlhkost při teplotě 21 °C | 50 % relativní vlhkost |  |
| Výkon čerpadla | Min. 45 l/hod |  |
| Počet zvlhčovacích modulů | Min. 4 |  |
| Celková kapacita trysek | Min. 35 l/hod |  |
| Mechanický filtr vody | ano ne |
| Elektronické senzory pro měření požadovaných dat | ano ne |
| Jednotka změkčování vody | ano ne |

Dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Podpis oprávněné osoby