**SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ**

*k veřejné zakázce:*

***„Výměna strojního vybavení společnosti ZS Zalužany a.s. – část 2 – Traktor“***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Traktor** | | | |
| **Obchodní název nabízeného plnění:** | | ……………….. (*doplní účastník*) | |
| **Požadovaný parametr** | **Požadovaná hodnota** | | **Hodnota dle nabídky účastníka** |
| Výkon motoru - jmenovitý | 227 – 250 kW | |  |
| Průměrná střední spotřeba | Max. 12 l/mth | |  |
| Emisní norma | Min. EU stupeň V | |  |
| Objem motoru | Min. 8,9 L | |  |
| Objem palivové nádrže | Min. 510 L | |  |
| Max. zdvihací síla zadních ramen | Min. 7 850 kg | |  |
| Plynulá převodovka | ANO | |  |
| Integrovaný přijímač navigace | ANO | |  |
| Displej min.10 palců + ext. monitor | ANO | |  |
| **Příslušenství** | | | |
| Kožená sedačka řidiče s masážní fcí | ANO | |  |
| Hydraulicky odpružená kabina | ANO | |  |
| Pracovní LED světla | Min. 20 ks | |  |
| Hydraulický třetí bod | ANO | |  |
| 5 elektro ovládaných hydr. okruhů | ANO | |  |
| Přední vývodový hřídel | ANO | |  |
| Čerpadlo hydrauliky | Min. 220 L | |  |
| Zadní pneu šíře | Min. 710 mm | |  |
| Litinové ráfky na zadní nápravě | ANO | |  |
| Přední hydr. ramena s párem rychlospojek | ANO | |  |
| Závaží do zadních kol | Min. 520 kg | |  |
| Zadní závěs automat + K80 | ANO | |  |
| Automatická klimatizace | ANO | |  |
| Elektricky stavitelná vnější zrcátka, stavitelná | ANO | |  |