**Příloha č. 4 Odsouhlasení shody s požadavky zadavatele**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| materiál | rozměr 1 | rozměr 2 | počet ks | jmenovitá hmotnost [kg] |
| Plech 10 S235JR | 2 000 | 6 000 | 2 | 1 884 |
| Plech 12 S235JR | 2 000 | 6 000 | 2 | 2 261 |
| Plech 14 S235JR | 2 000 | 6 000 | 1 | 1 319 |
| Plech 16 S235JR | 2 000 | 6 000 | 2 | 3 014 |
| Plech 20 S235JR | 2 000 | 6 000 | 2 | 3 768 |
| Plech 25 S235JR | 2 000 | 6 000 | 1 | 2 355 |
| Plech 30 S235JR | 2 000 | 6 000 | 1 | 2 826 |
| Plech 35 S235JR | 2 000 | 6 000 | 1 | 3 297 |
| Plech 40 S235JR | 2 000 | 6 000 | 1 | 3 768 |
| Plech 45 S235JR | 2 000 | 6 000 | 2 | 8 478 |
| Plech 50 S235JR | 2 000 | 6 000 | 1 | 4 710 |
| Plech 60 S355J2+N | 2 000 | 6 000 | 1 | 5 652 |
| Plech 65 S355J2+N | 2 000 | 6 000 | 1 | 6 123 |
| Plech 80 S355J2+N | 2 000 | 6 000 | 2 | 15 072 |
| Celkem |  |  |  | 64 527 |
|  |  |  |  |  |
| Materiál dle ČSN EN 10025-2, rozměry dle ČSN EN 10029, atesty dle ČSN EN 10204 3.1 | | | | |

**Dodávka včetně dopravy do sídla zadavatele.**

………………………………

jméno a podpis

oprávněného zástupce předkladatele nabídky