**VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA/DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE**

**Č. 1**



|  |
| --- |
| **Veřejná zakázka** |
| **ZŠ a MŠ Jana Broskvy, Brno-Chrlice – nástavba budovy II. stupně – vybavení** |

Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon)

|  |  |
| --- | --- |
| **Druh zadávacího řízení** | Otevřené řízení |
| **Režim veřejné zakázky** | Nadlimitní |
| **Druh zakázky** | Dodávky |
| **Předpokládaná hodnota zakázky** | **6.300.000,- Kč bez DPH** |
| **Adresa profilu zadavatele** | <https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/statutarni-mesto-brno-mestska-cast-brno-chrlice> |
| **Datum zahájení řízení** | 2. 1. 2020 |

Zakázka je zadávána v certifikovaném elektronickém nástroji E-ZAK, který je dostupný na https://ezak.e-tenders.cz/.

|  |  |
| --- | --- |
| Zadavatel:  **Statutární město Brno, městská část Brno-Chrlice**  se sídlem Chrlické náměstí 1/4  643 00 Brno | Zastoupení podle § 43 Zákona:  **QCM, s.r.o**.  se sídlem Bellova 370/40,  623 00 Brno  zapsaná v obchodním rejstříku  spisová značka C 40722 vedená u Krajského soudu v Brně |
| **IČO: 44992785** | **IČO: 26262525** |

V Brně dne 21. 1. 2020

# ÚVOD

Zadavatel Vám poskytuje v souladu s § 98 odst. 3 Zákona, tedy na základě předchozí žádosti dodavatele, vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedenému zadávacímu řízení.

# VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA/DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

## 2.1 Dotazy

1. Zadavatel požaduje dle přílohy č. 1a – nábytek v záložce Učebna F-CH  2 ks nízkonapěťového regulovatelného zdroje, přestože katedra je jen jedna. Je skutečně počet 2 ks rozvaděče správně? Uchazeč prosí o upřesnění.
2. Zadavatel dále v záložce Učebna F-Ch přílohy č. 1a – nábytek v oddílu Elektroinstalace požaduje NN rozvody v kanálech k žákovským pracovištím. Dle půdorysu učebny 4\_16\_úprava 022019 a souboru 4.16 Specifikace je u lavice ale uvedeno, že v odklopném krytu budou také zásuvky 230 V. Dle půdorysu je patrné, že vývody pro každou lavici budou u každé lavice z podlahy.

Rozumí se tedy položkou NN Rozvody v kanálech k žákovským pracovištím také rozvody pro zásuvky 230 V včetně jejich dodání? Uchazeč prosí o upřesnění.

1. Zadavatel dále v záložce Učebna F-Ch přílohy č. 1a – nábytek v oddílu Elektroinstalace má u položky Elektroinstalace katedry, demonstračního stolu včetně připojení zásuvek 230 V u specifikace uvedeno Rozvod cyky3x2,5 mm, 28 m v drážkách v podlaze a ve stěnách. Znamená to, že dodavatel bude muset v případě dopojování elektroinstalace katedry tahat i 28 m kabelů v drážkách a ve stěnách? Jak si to zadavatel představuje, když bude v učebně pravděpodobně celistvá podlaha a stěny omítnuty? Uchazeč prosí o upřesnění.
2. Zadavatel v záložce Učebna Př přílohy č. 1a – nábytek v oddílu Elektroinstalace uvádí elektroinstalace katedry a v demonstračním stole, elektroinstalace stolů pro práci s mikroskopy vč. LED osvětlení. V půdorysu učebny 4\_18\_úprava 022019 a souboru 4.18 Specifikace jsou však u lavic zakresleny pouze podlahové krabice, které uchazeč předpokládá, že budou součástí stavby. Jakým způsobem má zadavatel na mysli provedení elektroinstalace pro práci s mikroskopy, když ve schématu a popisu v souboru 4.18 Specifikace není u této položky N03-4.18 zmínka o tom, že by měli být zapojovány mikroskopy? Uchazeč prosí o upřesnění.
3. Dále zadavatel u této lavice v učebně přírodopisu uvádí v příloze č. 1a – nábytek, že lavice má být výškově stavitelná a vyrobena z trubkového profilu s vnitřním hřebenem pro plynulý výsuv. Opět v souboru 4.18 Specifikace není u této položky N03-4.18 ve schématu ani v popisu uveden požadavek na výškovou stavitelnost. Která specifikace tedy platí? Co má zadavatel na mysli pojmem vnitřní hřeben pro plynulý výsuv u trubkového profilu?

## Odpovědi

1. Ano, Zadavatel požaduje 2ks nízkonapěťového regulovaného zdroje.
2. Položka NN Rozvody v kanálech k žákovským pracovištím se týká rozvodu od vývodu z podlahy konstrukcí lavice (kanály – trubky) k zásuvce 230 V, která je umístěna v odklopném krytu lavice.
3. Veškerá instalace umístěná do stavebních konstrukcí je dodávkou stavby. Zadavatel chyboval ve slovním popisu položky – jedná se o připojení katedry a demonstračního stolu na vývod z podlahy a jejich osazení zásuvkami. Určitě tedy nebude dodavatel tahat 28 m kabelů v drážkách.
4. Zadavatel chyboval ve slovním popisu položky. Veškerá instalace umístěná do stavebních konstrukcí je dodávkou stavby. Položka obsahuje pouze instalaci katedry a demonstračního stolu. Mikroskopy budou připojovány do zásuvek umístěných ve stavebních konstrukcích (stěnách, podlahách).
5. Zadavatel chyboval ve slovním popisu položky. Správný je popis u specifikace (lavice není výškově stavitelná). Položka tedy nově zní:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO3-4.18 | žákovská dvoulavice | 1300\*500\*760  Pracovní deska: MDF se závrtnými maticemi, PUR hrany  Konstrukce: z ohýbaného trubkového profilu tvaru Co průměru 40mm a tl. stěny 2 mm, pod deskou je připevněn drátěný koš a po stranách lavice háčky, konstrukce je opatřena plastovými černými návleky pro ochranu konstrukce min. 22mm a rektifikačními šrouby. | 15 |  |  |

# LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Vzhledem k tomu, že zadavatel upřesňuje zadávací podmínky, přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o 1 den.

Lhůta pro podání nabídek skončí

**dne 4. 2. 2020 v 10.00 hodin.**

# PODPIS

|  |  |
| --- | --- |
| Zadavatel:  **Statutární město Brno, městská část Brno-Chrlice**  se sídlem Chrlické náměstí 1/4  643 00 Brno | Mgr. Veronika Kučerová  podepsáno elektronicky na základě plné moci |
| **IČO: 44992785** |  |